Montage Anleitung

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Überprüfen Sie den Lieferumfang mit Hilfe der Stückliste. 2. Erhitzen Sie das Rad auf 190°C/463,15K. Die Abtriebswelle soll auf 74,35°C/198,8K gekühlt werden. Bei diesen Temperaturen können Rad und Welle zusammengefügt werden. Das Rad muss auf dem Wellendurchmesser … angebracht werden. Lassen Sie das Bauteil nun auskühlen |  |
| 1. Legen Sie nun die Abtriebswelle in die dafür vorgesehenen Gehäuseöffnungen. ASBSTAND |  |
| 1. Schließen Sie das Gehäuse und ziehen sie die … Schrauben mit einem Anziehdrehmoment von … an. |  |
| 1. Stecken Sie jeweils die Stützringe auf die TIMKEN Lager. |  |
| 1. Nun können die Stützringe mit dem Lager zwischen Gehäuse und Abtriebswelle mit Hilfe einer geeigneten Vorrichtung angebracht werden. Die Kugellager sollen bis zum Abschlag eingeschoben werden. |  |
| 1. Die Dichtung wird montiert, indem man zuerst die Labyrinthdichtung (Wellenseite) auf den Durchmesser … schiebt. Das Gegenstück der Labyrinthdichtung wird daraufhin mit 12 M10x40 Schrauben montiert. Zwischen Dichtung und Gehäuse müssen die Laminumringe mit eingeschraubt werden. |  |
| 1. Nun wird die Antriebswelle montiert. Schieben Sie die Antriebswelle in die im Gehäuse vorgesehene Öffnung. ABSTAND. |  |
| 1. Um die Welle auszurichten pressen Sie das Axiallager auf das kurze Ende der Welle auf, bis es am Absatz anschlägt. |  |
| 1. Bevor sie das Zylinderrollenlager NU215 einbauen, muss der Distanzring auf das Axiallager gebracht werden. Achten sie darauf, dass die Nuten in Richtung Axiallager zeigen, um den Öl Fluss zu gewährleisten. |  |
| 1. Das Zylinderrollenlager NU215 kann nun eingebaut werden. |  |
| 1. Die Lager werden mit einem Deckel gesichert. Schrauben Sie ihn mit den M8 Schrauben fest. |  |
| 1. Verschließen sie das Gehäuse mit dem Vorgesehenen Deckel mit den …. Schrauben. |  |
| 1. Das Lager NU2215 wird auf der anderen Seite des Ritzels aufgepresst. Genau wie das Axiallager muss es am Gehäuse anschlagen. |  |
| 1. Die Dichtung der Antriebsseite wird genauso montiert, wie die des Abtriebs. |  |
| 1. Nach dem Einbau wird die Drehmomentstütze angeschraubt. Hierzu verwenden Sie die M20x120 Schrauben. Stecken Sie die Schrauben durch die Bolzen und die Anbindung der Drehmomentstütze. Befestigen Sie sie mit den dafür vorgesehenen Muttern. Verwenden Sie Beilagscheiben! |  |
| 1. Das Ölschauglas wird von Hand angedrückt, dann, eventuell mit Hilfe einer Zwischenlage mit dem Hammer eingeschlagen. |  |
| 1. Neben dem Ölschauglas wird ein Magnetstopfen eingeschraubt. |  |