|  |  |
| --- | --- |
| Übersetzung | 6,143 |
| Auslegungsdrehmoment inkl. KA=Abtriebsmoment | 21600 Nm |
| Antriebsdrehmoment inkl. KA | 3516Nm |
| KA | 2 |
| Nennabtriebsdrehmoment | 10800 Nm |
| Nennantriebsdrehmoment | 1726 Nm |
| Spitzenabtriebsmoment (KA=2,5) | 27000Nm |
| Spitzenantriebsmoment (KA=2,5) | 4395Nm |
| Rechenmoment für die Antriebslager | 790 Nm |

Auflistung Drehmomente